Cyclone 55	[ Passive dual 5" two-way surface mount loudspeaker ]

1. 제 품 특 징

- 인도어, 아웃도어 애플리케이션에 최적의 오디오 성능을 제공

- 넌-레조넌스(내부 공진 억제 설계)파이버 글래스 인클로저에 UV 도장 마감

- 마린그레이드 스테인레스 그릴 피팅

- 다양한 색상의 주문이 가능하여 다이나믹한 시각적 표현이 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 70 Hz ~ 23 kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: 2 x 5" LF, 2 x 1" soft dome HF tweeters

- 파워 핸들링	: 120 w RMS

- 임피던스	: 16 ohm

- 감도	: 92 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 110 dB Continuous / 114 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: Passive 3.6 KHz

- 커버리지	: 110˚H x 70˚V

- 커넥터	: Phoenix Connectors with link out

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 복합 구조

- 도장및 마감	: UV 프로텍티드 유광 셀룰로즈

- 리깅 포인트	: Easy Hang wall bracket

- 제품 사이즈(HWD)	: 192 x 309 x 207 mm

- 무게	: 3.2 kg

- 용도	: 클럽, 크루즈 선박, 테마파크, 호텔, 미술관, 뮤지엄, 수영장,

전시장, 관공서, AV프리젠테이션, 인스톨용