Cyclone 10	[ Passive 10" two-way surface mount loudspeaker ]

1. 제 품 특 징

- 인도어, 아웃도어 애플리케이션에 최적의 오디오 성능을 제공

- 넌-레조넌스(내부 공진 억제 설계)파이버 글래스 인클로저에 UV 도장 마감

- 마린그레이드 스테인레스 그릴 피팅

- 다양한 색상의 주문이 가능하여 다이나믹한 시각적 표현 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 52 Hz ~ 22 kHz  ±3dB

- 드라이버 구성	: 1 x 10" LF, 1 x 1" HF compression driver

- 파워 핸들링	: 350 w RMS

- 임피던스	: 8 ohm

- 감도	: 97 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 123 dB Continuous / 126 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: Passive 2.1 KHz

- 커버리지	: 90˚H x 60˚V

- 커넥터	: 1 x Phoenix With Link out

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 복합 구조

- 도장및 마감	: UV 프로텍티드 유광 셀룰로즈

- 리깅 포인트	: Easy Hang XL wall bracket

- 제품 사이즈(HWD)	: 493 x 320 x 230 mm

- 무게	: 14.5 kg

- 용도	: 클럽, 크루즈 선박, 테마파크, 호텔, 미술관, 뮤지엄, 수영장,

전시장, 관공서, AV프리젠테이션, 인스톨용