Cyclone Bass     [ Reflex-loaded 12" low frequency Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 컴팩트한 파이버 글래스 재질의 서브우퍼

- 마린 그레이드 스테인레스 그릴 피팅

- 비치 바, 레스토랑, 테마파크 등 혹독한 야외 환경에 적용할수 있는 높은 내구성

- 다양한 생각의 주문이 가능하여 다이나믹한 시각적 표현가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40 Hz ~ 160 Hz  ±3dB

- 드라이버 구성	: 1 x 12"

- 파워 핸들링	: 600 w RMS / 8Ω

- 임피던스	: 8 ohm

- 감도	: 97 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 123 dB continuous / 129 dB peak

- 크로스오버 주파수	: 40 Hz - 160 Hz Active

- 커버리지	: Omnidirectional

- 커넥터	: Phoenix Connectors with link out

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 복합 구조

- 도장및 마감	: 유광 셀룰로즈

- 제품 사이즈(HWD)	: 370 x 490 x 455 mm

- 무게	: 33.5 kg

- 용도	: 클럽, 크루즈 선박, 테마파크, 호텔, 미술관, 뮤지엄, 수영장,

전시장, 관공서, AV프리젠테이션, 인스톨용