CA280DSP                           [ Digital Power Amplifier ]

1. 제 품 특 징

- 컴팩트한 사이즈에 2채널 디지털 파워앰프

- 48 kHz/24bit의 DSP기능과 와이파이를 통한 무선 원격제어

- 입력부에 5밴드, 출력부에 30밴드 EQ 내장

- 하이임피던스 100V 출력지원

2. 제 품 규 격

- 오디오 출력 (8/4Ω Stereo)	: 2 x 140W

(8/4Ω Bridge)	: 280 w

(100V)	: 280w

- 주파수 응답	: 20Hz ~ 20kHz (±0.1dB)

- 왜곡률	: <0.003%

- 신호대 잡음비	: >105 dB

- 출력 방식	: Class D

- 입/출력 레벨 (max.)	: +12dB

- 입/출력 단자	: Phoenix

- 전원 입력	: 110-240V

- 소비 전력	: Idle : 8.8 W / 0.086 A/ 30BTU/H

: I/8 max. power@4ohm : 54.7 W/ 0.277 A/ 187 BTU/H

: Full power : 331 W / 1.54 A/ 1130 BTU/H

- 제품 사이즈	: 1U Half rack space

- 무게	: 3.5 kg