QL-10                            [ 10" Double Line Array Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 더블레이어 압착 방식의 고강성 듀얼 10" 중저역 드라이버

- 듀얼 1.5" 컴프레션 중고역 드라이버

- 넓은 수직각 커버리지 특성을 통해 최소의 수량으로 니어필드 어플리케이션 구성 가능

- 중대규모 구성에 이상적인 사운드 파워 제공

- 설치와 해체가 용이한 3점식 하드웨어

- 친환경 샌드 텍스처 수성 페인트 마감

- 권장 서브 우퍼: QLW-181(1~2ea) / QL-10 (2ea), QLW-182(1~2ea) / QL-10 (4ea)

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 65 Hz ~ 20 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 2 x 1.5" / LF : 2 x 10"

- 파워 핸들링	: 700 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 101 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 131 dB Continuous / 134 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2 kHz Passive

- 커버리지	: 110°H x 20°V

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: HF Internal Electronic Control

- 인클로저 재질	: 18mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: 4° Top & Bottom, Integrated Flyware

- 제품 사이즈 (HWD)	: 310(345) x 820 x 490(515)mm ( )는 마운팅 하드웨어 포함 수치

- 무게	: 38kg

- 용도	: 스타디움, 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 인스톨, 튜어용 등