Arcline 8	[ Full range Line Array Speaker system ]

1. 제 품 특 징

- 110° 넓은 수평 커버리지의 3-way 라인어레이 스피커

- 듀얼 8" 중저역과 1.4"고역 압축드라이버로 구성

- 전면 원통형의 독특한 디자인

- 리깅 전 각도 조절 가능

- 플라잉 & 그라운드 스택 가능

- 리깅 시  Arcline 212과 함께 구성

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 110 Hz - 20 kHz single enclosure, 90 Hz - 20 kHz three	enclosures ±3dB

- 드라이버 구성	: 2 x 1.4’’ compression drivers

2 x 8’’ mid drivers with phase device ,

2 x 8’’ horn loaded low frequency drivers

- 파워 핸들링	: LF : 500 Watts AES | MF / HF : 500 Watts AES

- 임피던스	: 2 x 16 Ohms

- 감도	: LF: 97 dB (100 dB referenced to 1 W)

MF/HF: 103 dB (106 dB referenced to 1 W)

- 최대 출력 감도	: 128 dB Continuous / 145 dB Peak

- 커버리지	: 110°H x 12°V

- 커넥터	: 2 x 4-pole speakon™ NL4

- 제품 사이즈(HWD)	: 285 x 881 x 470mm

- 무게	: 39kg

- 인클로저 재질	: 15mm 멀티 라미네이트 자작나무 합판

- 리깅	: Rigging angle pre selected before you lift the enclosures

Ground stackable

A4 Stainless Steel

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교 시설, 뮤지컬/연극 극장,

AV 프리젠테이션, 인스톨, 투어용