Stasys Phil	[ Full range Loudspeaker system ]

1. 제 품 특 징

- 다목적 초고출력 풀레인지 SR스피커

- 네오디뮴 저역 드라이버 채용

- 중소형 규모의 FOH나 사이드 필 스피커로 적합

- 회전 가능한 Rotatable 혼

- 멀티포인트 에어로-트랙 플라잉 시스템

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 45 Hz - 21kHz (-3 dB Points)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.5" neo / LF : 2 x 15"

- 파워 핸들링	: HF : 100w RMS / LF : 1,600w RMS

- 임피던스	: LF / HF : 4 / 8 ohms

- 감도	: HF : 106 dB (1w/1m) / LF : 101 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 130.5 dB Continuous / 134 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 1.8 kHz Active

- 커버리지	: 80˚ H x 50˚ V

- 커넥터	: 2 x 4 Pole speakon™

- 인클로저 재질	: 18mm 15 라미네이트 자작나무 합판

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 제품 사이즈(HWD)	: 1191 x 586 x 550

- 무게	: 63kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 뮤지컬/연극 극장,

AV프리젠테이션, 인스톨, 튜어용