Mh-850	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 선택 가능한 16개 UHF 채널

- 고급 회로를 사용으로 안정적인 신호 전송

- 넓은 다이나믹 레인지, 부드러운 주파수 특성

- 내부 안테나 설계

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Contro

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability Frequency	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz (Peak)

- LCD 디스플레이	: Low Battery, Power On/Off

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel Selecting

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 50~16,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2