US-9001D    [ UHF PLL Single Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- 선택 가능한 UHF 101ch

- XLR 밸런스, 55 언밸런스 출력 제공

- 최적화된 안테나로 안정적인 무선수신

- 컴팩트 한 Half-Rack 사이즈

- 주파수 스캔기능으로 편리한 세팅

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: > 105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Frequency, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF Level Meter,

Battery Fuel Gauge

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down, Frequency, Scan,

Audio Level, Lock-on

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone, Noise and Mute

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 200mA

- 출력 커넥터	: 1 XLR Balanced Socket /  1 Ø6.3mm Unbalanced phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 212mm (W)* 40mm (H)* 137mm (D)

- 무게	: 1,019g

- 랙마운트	: DR-900