CS-120CU                [ Control and Power Supply Unit ]

1. 제 품 특 징

- CS-120 시스템의 Main 컨트롤러

- 한 개의 CS-120CU는 의장용 및 참석자용 마이크 90개까지 연결 가능

- CS-120EMU 전원 공급기를 사용하면 256개까지 확장

- Open, Overrride, Voice, Appy 4가지 모드 선택

- 전자투표 기능 제공

- 비디오 트랙킹을 위하여 최대 4개의 비디오 카메라 연결가능

- LCD 디스플레이를 통해 각종 정보 모니터링 가능

2. 제 품 규 격

- Main Power Supply	: 110V or 220V AC

- 최대 소비 전류	: 150W

- 최대 마이크 연결 갯 수	: 256개

- 투표기능	: 제공

- 신호 대 잡음 비	: >80dBA

- 다이나믹 레인지	: >85dBA

- Crosstalk	: >70dBA

- Total Harmonic Distortion	: <0.05%

- 오디오 인 풋	: REC. IN : RCA x 1 Original Output : RCA x 2

Balanced : XLR x 1 BAL.

- 오디오 아웃 풋	: REC. Output : RCA x 1

- Output Load	: >1kΩ

- Control Interface	: RJ45 Ethernet, connecting to PC

- 커넥터	: DIN7P with buckle

- 제품 사이즈 (WxHxD)	: 430*95.75*359.7 mm

- 무게	: 7.9kg