CS-120CH/DU                 [ Chairman & Delegate Unit ]

1. 제 품 특 징

- 메인 컨트롤러의 4가지 동작모드에 대응

- 전자투표 기능과 결과를 확인할 수 있는 LCD 창

- 의장용 마이크는 한 시스템에서 한 개만 연결

- 투표 시작 및 타이밍 기능은 의장용 마이크에서만 가능

- 발언 우선 순위, 선택적 뮤트 기능, 참석자용 마이크 끄기 등의 기능

2. 제 품 규 격

- 출력 주파수 응답	: 40~16,000Hz

- 이어폰 load	: >16Ω

- 이어폰 볼륨	: 10mV

- 최대 소비 전류	: 1.65W (256개 연결 시)  1W (한 개 연결 시)

- 커넥터	: DIN7P with buckle

- 마이크 타입	: 단일 지향성

- 감도	: -46 dBV/Pa

- 주파수 응답	: 80~18,000 Hz

- 입력 임피던스	: 2kΩ

- Equivalent Noise	: 25dBA (SPL)

- 최대 음압 레벨	: 125dB (THD<3%)

- 무게	: CS-120CH - 1.12kg / CS-120DU - 1.135kg