CS-120CHF/DUF	[ Chairman & Delegate Unit ]

1. 제 품 특 징

- CS-120CH/DU의 전자투표 기능이 없는 간편화된 케이블 매립형 버전

2. 제 품 규 격

- 최대 소비 전류	: 0.7W (without 256x64 LCD)

- 커넥터	: DIN7P with buckle

- 마이크 타입	: 단일 지향성

- 감도	: -46 dBV/Pa

- 주파수 응답	: 80~18,000 Hz

- 입력 임피던스	: 2kΩ

- Equivalent Noise	: 25dBA (SPL)

- 최대 음압 레벨	: 125dB (THD<3%)