CX-500FHW                      [ Head worn Flute Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 헤드셋 타입의 플루트용 마이크로폰

- 금도금 플레이트와 무지향성 픽업 패턴 캡슐

- 평탄한 주파수 응답 특성으로 플루트에 적합

- 길이 조절 가능한 디자인

- 포함된 MA-500 어댑터로 유,무선 사용가능

2. 제 품 규 격

- 타입	: 무지향성 콘덴서 마이크

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도 (at 1KHz)	: -58±3 dB* (1.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.5kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

- S/N 비	: 68dB

- 출력 커넥터	: 4P Mini XLR

- 전원공급	: 1-5 VDC

- 소비전력	: ≤0.05mA

- 무게	: 6.5g (케이블 포함)

- 제품 사이즈(mm)	: Ø6mm (W)*13mm(H)