CX-508W         [ Condenser Winds Microphone for Wireless ]

1. 제 품 특 징

- 금관/목관악기의 마이킹을 위해 설계됨

- 가벼운 무게와 컴팩트한 외관

- 연주하기 편한 디자인

- 전용 클램프로 원하는 위치 고정 가능

- 뛰어난 품질의 쇼크 마운트

- 최상의 수음 위치를 위한 구즈넥

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 4P Mini XLR

- 주파수 응답	: 50 ~ 18,000Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도	: -67±3dB*(0.45mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 220Ω

- Max.SPL for 1% T.H.D	: 130dB

- 팬텀파워	: 3-5 VDC

- 무게	: 161g (케이블 포함)

- 기본 액세서리	: Windscreen

- 용도	: 관악기용