CM-501Hi	[ Condenser lavaliere Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 단일지향성 고감도 캡슐 사용

- 넓은 주파수 응답 특성과 다이나믹 레인지

- 최신 클립 세트인 CLP-258 제공 (싱글 또는 듀얼 마이크 픽업이 가능함)

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 4P Mini XLR

- 주파수 응답	: 100~15,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 출력레벨	: -54±3 dB* (2mV) *0dB=1V /μbar

- 임피던스	: 3.7kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 115dB

- 동작전압	: 3~10 Vdc

- 무게	: 21.5g