IN-164R	[ UHF PLL Single Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- RF 신호를 사용하여 수신기에서 송신기주파수의 자동설정이 가능한 REMOSE 기능 탑재

- 마이크, 라인 아웃 레벨 전환

- 프리셋 방식의 각 10ch 4그룹으로 셋업

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency : 2.4GHz / Effective distance: 10m

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Channel, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF Level Meter,

Low battery, ID Number

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down, Lock-on, ID Pairing, Remoset

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 500mA

- 출력 커넥터	: 1 XLR Balanced Socket / 1 Ø6.3mm unbalanced phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 210mm(W) * 40mm(H) * 165.5mm(D)

- 무게	: 451g

- 랙마운트	: DR-900