RU-8011DB  [ UHF PLL Single Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- 더욱 편리해지고 안정적인 REMOSET U 기능 적용

- 매우 낮은 소음과 히스 노이즈

- 사용자 편의를 위한 디자인

- 0.025MHz씩 조절 가능한 주파수

- 10ch미만의 6그룹으로 셋업 (총 51채널)

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB(A)

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 감도	: -95dBm

- 주파수 응답	: 50Hz~16kHz±2dB

- 안테나 타입	: BNC Socket

- 안테나 부스터 전압	: DC12~15V/100mA

- 디스플레이	: LCD

- LCD 디스플레이	: Group, channel, Frequency, Battery Level, Antenna A/B,

Mute Display, AF Meter, RF Meter,	Frequency Scan,

Audio Level, Volume

- 컨트롤	: Power On/Off, Group, Channel, Frequency, Mute Display,

Key Lock, Volume, Output Attenuaiton(XLR),

Frequency Scan(On/Off)

- 오디오 출력 레벨	: Ref/ ±22.5KHz Dev@1KHz Tone, ψ6.3 Phone Jack/-10dBV

XLR Jack/-4dBV(Line), -24dBV(MIC)

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 출력 커넥터	: 1 independent balanced XLR and one Ø6.3mm unbalanced

- 동작 전압	: DC 12~15V/300mA

- 제품 사이즈(m/m)	: 212.3mm(W) * 38.3mm(H) * 144mm(D)

- 랙마운트	: DR-900