E-7R          [ UHF PLL Single Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- 선택 가능한 16개의 UHF 채널

- 안정적인 RF 수신

- 사용자 편의를 위한 채널 표시

- XLR 밸런스, 55 언밸런스 출력 제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >100dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이 표시	: Channel, RF/AF Status

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel Selecting, Audio Level

- 오디오 출력 레벨	: -15dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: 12V 150mA

- 출력 커넥터	: 1 Ø6.3mm Unbalanced phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 210mm(W)* 40mm(H)* 170mm(D)

- 랙마운트	: DR-900