UR-816D	[ UHF PLL Single Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- Single 타입 송신기

- 선택 가능한 16개 UHF 채널

- XLR 밸런스, 55 언밸런스 출력 제공

- 컴팩트한 Half-Rack 사이즈

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: > 105dB

- T.H.D.	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LED

- 디스플레이 표시	: Antenna A/B, RF/AF Status

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel Selecting, Audio Level

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone, Noise and Mute

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 200mA

- 출력 커넥터	: 1 Balanced XLR socket

1 Unbalanced Ø6.3mm phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 210mm (W)* 40mm (H)* 171mm (D)

- 랙마운트	: DR-900