Bias V9	[ 2 channel power amplifier ]

1. 제 품 특 징

- 1U 사이즈로 2채널 DSP 9,000W (2Ω) 구현 가능

- 디지털 컨트롤에 의한 정교하고 사용하기 쉬운 시스템 관리 기능

- RJ45포트를 통한 D.S.P 셋팅 및 시스템 관리

2. 제 품 규 격

- 채널	: 2 ch

- DSP	: Anlog Device SHARC® DSP / Dual 24 bit 96 kHz / 40 bit floating point

- 전원 입력	: 90-264V 50-60Hz PFC

- 주파수 응답	: 20~20kHz (±0.5dB)

- AC 파워	: 10kΩ Balanced/AES3

- 스테레오 출력	: (8Ω)	2 x 2,700

- 스테레오 출력	: (4Ω)	2 x 5,200

- 스테레오 출력(2Ω)	: 2 x 9,000

- 브리지 출력 (8Ω)	: 1 x 10,400

- 브리지 출력 (4Ω)	: 1 x 18,000

- 댐핑 팩터(@20-200Hz)	: >5000

- 신호대 잡음비	: >110 dB (20~20kHz)

- 크로스 토크	: > 66 dB @ 1kHz

- THD+N, DIM	: < 0.5% from 1W to full power

- Slew Rate	: 50V / µs @ 8Ω, input filter bypassed

- 최대 출력 전압	: 225 V peak  125 A peak /Stereo, 450 V peak / Bridge

- AD/DA 컨버터	: Dual 24 bit 96 kHz Tandem® architecture with 127 dBA of

dynamic range and THD

- DSP 크로스오버	: Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to

48 dB/oct (IIR), linear phase (FIR), hybrid (FIR-IIR)

- 입력 터미널	: 2 x Combo / 1 x Analog swichable AES3 Digital

- 출력 터미널	: 2 x 4 Pole SpeakonTM NL4MD

- 제품 사이즈(HWD)	: 44.5 x 483 x 475 mm

- 무게	: 12 kg

- 용도	: 대규모 투어, 경기장, 스타디움, 사운드 축제, 대형 공연장, 인스톨 및 투어용