Bias Q5	[ 4 channel power amplifier ]

1. 제 품 특 징

- 1U 사이즈로 4채널 D.S.P 5,2000W (2Ω) 구현 가능

- 고퀄리티 프로페셔널급의 D.S.P 내장형 앰프

- 85VAC~460VAC의 단상 및 삼상 전원 작동가능

- 디지털 오디오 표준규격인 AES3 입력포트 제공

- RJ45포트를 통한 D.S.P 셋팅 및 시스템 관리

2. 제 품 규 격

- 채널	: 4 ch

- DSP	: ARM Cortex A-8 processor and TI C6000 DSP platform

/ 24 bit 48 kHz / 40 bit floating point

- 전원 입력	: 100-240 V 50-60 Hz PFC

- 주파수 응답	: 20~20kHz (±0.5dB)

- 임피던스	: 20 kΩ Balanced

- 스테레오 출력 (8Ω)	: 4 x 1600

- 스테레오 출력 (4Ω)	: 4 x 3000

- 스테레오 출력 (2Ω)	: 4 x 5200

- 브리지 출력 (8Ω)	: 2 x 6,000

- 브리지 출력 (4Ω)	: 2 x 10,400

- 댐핑 팩터(@20-200Hz)	: > 5000 @ 8 Ω, 20 - 500 Hz

- 크로스 토크	: -70 dB @ 1 kHz

- THD+N, DIM	: <0.5% (typical <0.01%) from 1 W to full power

- Slew Rate	: > 50 V/μs

- 최대 출력 전압	: 175 Vpeak / 130 Apeak

- AD 컨버터	: Dual 24 bit Tandem® @ 96 kHz with

129 dB Dynamic Range -0.00056% THD+N

- DA 컨버터	: Dual 24 bit Tandem® @ 192 kHz with

121 dB Dynamic Range -0.00084% THD+N

- DSP 크로스오버	: Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel:6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR),

linear phase (FIR), hybrid (FIR-IIR)

- 입력 터미널	: 4 x Analog, 2 x AES3 Digital - XLR

- 출력 터미널	: 4 mono,bridgeable per ch. pair

- 제품 사이즈(HWD)	: 44.5 x 483 x 495 mm

- 무게	: 15 kg

- 용도	: 대규모 투어, 경기장, 스타디움, 사운드 축제, 대형 공연장, 인스톨 및 투어용