KT2.15                                    [ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 서브우퍼로 특별히 제작된 K-RIG Subwoofer System

- 연속출력 130dB / 피크출력 133dB

- 높은 출력 레벨에서도 높은 해상도에 훌륭한 사운드 재생

- 내열성 3" 보이스코일에 에폭시 소성된 페라이트 마그네틱 구조를 갖춘 2x 15"드라이버

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 42Hz ~ 180Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 2 x 15"

- 임피던스	: 8Ω

- 최대 출력 감도	: 133dB Peak

- 커넥터	: 2 x Speakon (NL4)

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: Hole Cup

- 제품 사이즈 (HWD)	: 1000 x 550 x 570mm

- 무게	: 61kg

- 악세서리	: Cart Wheels (Cart 0009), Short joining bracket for K-RIG,

K-RIG Security pole,Wheel kit (125mm)