CS-1CUR                 [ Control and Power Supply Unit ]

1. 제 품 특 징

- CS-1CU의 USB 녹음기능 추가 버전

- 1개의 32G USB에 150시간 녹음 가능

- Hot key로 간편한 녹음 가능

2. 제 품 규 격

- 입력	: 타입: XLR

마이크: 4.7KΩ

라인: 20KΩ

- 녹음기능	: USB3.0 32GByte (이전 기종과 호환가능)

- 포맷	: MP3

- 최대 녹음 시간	: 240시간 이상 (32GByte USB 사용시)

- 컨트롤	: Recording ON/OFF button / Recording status LED display /	Without Playback Funciton

- 최대	: Gain >70dB

- 주파수 응답	: 35~20,000 Hz

- T.H.D	: <0.06%

- 입력 감쇠	: -50dB

- 팬텀 공급	: +48 V

- Mic In Attenuation	: -5dB /-10dB

- Mic Attenuation	: -10dB /-15dB /-20dB

- 출력 Attenuation	: -50dB

- 출력 전압	: +5 VDC ± 0.2V

- 동작 전압	: 18VDC, 1A

- 소비 전력	: 18W

- Fuse	: T1AE 250V (Slow-Blow)

- 제품 사이즈(m/m)	: 420 (W) * 44 (H) * 198.5 (D)

- 무게	: 2.3 KG