KA-8TH	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 프로페셔널과 소비자 비디오 카메라 마이킹을 위한 시스템

- 16개의 선택 가능한 주파수로 멀티 시스템 가능

- 작동거리: 약 60 M

- KA-10 시스템과 호환 가능한 핸드형 송신기

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 채널 수	: 16 CH

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력 파워	: 10mW

- Stability	: ±10kHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LCD 디스플레이	: Channel

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel Up/Down, Mute

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 오디오 주파수 응답	: 40~16,500 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2