UF-20R       [ UHF PLL Dual Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- 프리셋 방식 각 10미만의 15그룹으로 셋업 (총 123채널)

- 유저 프로그램 방식 각 40ch씩 6그룹으로 셋업

- 채널을 자동으로 찾는 Free Space Scan 기능

- LCX회로 탑재로 Companding 노이즈 감소

- 외부 안테나를 위한 안테나 부스트 파워 제공

- Squelch 레벨 조절가능

- Rf신호를 사용하여 수신기에서 송신기 주파수의 자동설정이 가능한 Re-moset 기능 탑재

- 주파수 "No signal"경고 기능

- AF "Mute"경고 기능

- 송신기의 "LOW BATTERY"경고 기능

- 내장 이퀄라이저

- 외장 안테나 Cascading 출력 제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >108dB

- T.H.D	: <0.5%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Frequency, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF Level Meter, Battery	Fuel Gauge, ID Number

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down, Frequency Scan, Audio Level,	Lock-on, ID Pairing, Remoset

- 다이나믹 레인지	: 120dB

- RF 사용범위	: 100M 내외 (사용환경에 따라 다를수 있음)

- 오디오 출력 레벨	: Maximum 6dBu

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: 100~240V AC

- 출력 커넥터	: 2 XLR Balanced Socket / 2 Ø6.3mm balanced phone jack

- 무게	: 2,950g

- 제품 사이즈(WHD)	: 480mm(W) * 45mm(H) * 260mm(D)