ESD1.10                       [ Ultra Compact Passive Subwoofer ]

1. 제 품 특 징

- 10" 울트라 컴팩트 패시브 서브우퍼

- 3" 보이스코일에 네오디뮴 마그네틱 구조

- 고정 설치, 바 혹은 작은 엔터테이먼트에 사용 가능

- 연속출력 124dB / 피크출력 127dB

- 오토 리셋과 과입력 보호 기능

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40Hz ~ 150Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 10"

- 앰프 권장 요구사항	: 500W

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 94 dB (half-space area)

- 최대 출력 감도	: 124dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 150Hz

- 커넥터	: Speakon, Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 10 x M10 suspension points, M20 Pole mount

- 제품 사이즈 (HWD)	: 335 x 530 x 500mm

- 무게	: 21.3kg