USP-124	[ UHF Wideband Tx Power Splitter ]

1. 제 품 특 징

- UHF 4 CH 신호 전송 스플리터

- 각 출력 포트에서 최대 26 dBm 출력 레벨 제공

- 빌딩의 서로 다른 층과 같이 넓은 범위에 신호를 전송하기에 적합

- 타사의 송신기 제품과 호환 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 470~970 Mhz

- Amplifier Gain	: 0~+2dB

- Input/Output VSWR	: ≦1.5:1

- 입력 전원 표시등	: +3dBm, +7dBm, +15dBm, +20dBm

- 최대 입력 파워	: +26dBm (Under +24dBm is Recommended)

- 입력 전압	: DC 12~15V/1A

- 커넥터	: BNC Socket(1 Input, 4 Outputs)

- 제품 사이즈(m/m)	: 212 (W) × 44 (H)× 203 (D)

- 무게	: 1.45kg