IE-5                               [ Earphone ]

1. 제 품 특 징

- 깨끗한 고음, 분명한 저음

- 인이어 모니터링에 적합

- 백 그라운드 노이즈 차음 디자인

2. 제 품 규 격

- Driver	: Single balance armature

- 주파수 응답	: 20~13,000 Hz

- 임피던스	: 13Ω

- 감도	: 115 dB/mW

- 디스토션	: Less than 0.3%

- 코드 길이	: 148cm with Ø3.5 stereo plug

- 무게	: 5 g (cable excluded)