IE-1                            [ Earphone ]

1. 제 품 특 징

- 뮤지션이 원하는 섬세한 사운드

- 차음을 위한 3가지 실리콘 슬리브

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- Transducer Type	: Dynamic

- 임피던스	: 16Ω

- 감도	: 114 dB/mW

- 디스토션	: Less than 0.3%

- 코드 길이	: 148cm with Ø3.5 stereo plug

- 무게	: 6 g (cable excluded)