FAULT DETECTOR

1. 기    능

본 기기는 방송중 선로에 단락이 되면 단락된 스피커선로만 출력을 차단하며, 선로의 문제가 해결되면 자동으로 선로체크를 하여 복구를 해주는 기기 이다.

2. 기기 특성

- G2B식별번호	: 23670684

- 모델	: DLC-163

- 회선	: 3선식

- 채널	: 16채널

- 감도 설정	: 60W / 120W / 240W

- 표시기	: LED LIGHTING

- 무게	: 3.2kg

- 크기(폭)	: 482mm

- 크기(깊이)	: 280mm

- 크기(높이)	: 44mm