CS-8               [ Automatic Microphone Mixer ]

1. 제 품 특 징

- 무한 개수의 믹서를 Daisy-Chain 방식으로 연결

- 세가지 동작모드 (한 번에 한 채널씩 동작/모든 채널 동작/모든 채널 동작 중지)

- 마이크, 라인 입력/출력 레벨 전환

- 채널 별 패텀파워 공급과 분리된 Gain 컨트롤

- 스피커, 카메라 Switching 기기를 제어하기 위한 전압 제공

- 회의실, 정부기관, 예배실, 교실을 위한 멀티채널 마이크 제어기

2. 제 품 규 격

- 입력부 커넥터	: XLR

- 마이크 입력 임피던스	: 4.7KΩ

- 라인 입력 임피던스	: 20KΩ

- 출력부 커넥터	: XLR

- 마이크 출력 임피던스	: 300Ω

- 라인 출력 임피던스	: 200Ω

- 최대 출력 레벨	: >17dB

- 최대 Gain	: >70dB

- 주파수 응답	: 35~20,000 Hz

- THD%	: <0.06%

- 신호대 잡음비	: >70 dB

- 입력 감쇄	: -50dB

- 팬텀 파워	: +48V

- 마이크 인풋 감쇄	: -5dB / -10dB

- 마이크 감쇄	: -10dB / -15dB / -20dB

- 출력 감쇄	: -50dB

- 전압 출력	: +5VDC ±0.2V

- 전원 공급	: 18VDC, 1A

- 요구 전력	: 18W

- 퓨즈	: T0.5AE 250V (Slow-Blow)

- 무게	: 2.25 kg

- 제품 사이즈 (m/m)	: 420mm(W)*44mm(H)*198.5mm(D)