CS-8D               [ Automatic Microphone Mixer ]

1. 제 품 특 징

- 로터리 스위치로 믹서 세팅

- 로터리 스위치로 CH1, CH2 입력선택은 물론 CH1~CH8 입력 볼륨, 신호 타입, 팬텀파워,

우선순위, 채널의 입/출력 감쇠등 설정

- 로터리 스위치로 믹서 출력 신호 설정

- 믹서 출력의 자동 에코 캔슬 기능

- AEC기능 활성화 또는 비활성화 선택 가능

2. 제 품 규 격

- 입력부 커넥터	: XLR

- 마이크 입력 임피던스	: 4.7kΩ

- 라인 입력 임피던스	: 20kΩ

- 출력부 커넥터	: XLR

- 마이크 출력 임피던스	: 300Ω

- 라인 출력 임피던스	: 200Ω

- 최대 출력 레벨	: >17dB

- 최대 게인	: >70dB

- 주파수 응답	: 35~20,000 Hz

- THD	: <0.06%

- 신호대 잡음비	: >70dB

- 입력 감쇄	: -50dB

- 팬텀 파워	: +48V

- 마이크 입력 감쇄	: -5dB / -10dB

- 마이크 감쇄	: -10dB / -15dB / -20dB

- 출력 감쇄	: -50dB

- 전압 출력	: +5VDC ±0.2V

- 전원 공급	: 18VDC, 1A

- 소비 전력	: 18W

- 무게	: 2.25 kg

- 제품 사이즈 (m/m)	: 420mm(W)*44mm(H)*198.5mm(D)