CS-4                        [ Automatic Microphone Mixer ]

1. 제 품 특 징

- 무한 개수의 믹서를 Daisy-Chain 방식으로 연결

- 세가지 동작모드 (한 번에 한 채널씩 동작/모든 채널 동작/모든 채널 동작 중지)

- 마이크, 라인 입력/출력 레벨 전환

- 채널 별 패텀파워 공급과 분리된 Gain 컨트롤

- 스피커, 카메라 Switching 기기를 제어하기 위한 전압 제공

- 회의실, 정부기관, 예배실, 교실을 위한 멀티채널 마이크 제어기

2. 제 품 규 격

- 입력부 커넥터	: XLR

- 마이크 입력 임피던스	: 4.7KΩ

- 라인 입력 임피던스	: 20KΩ

- 출력부 커넥터	: XLR

- 마이크 출력 임피던스	: 300Ω

- 라인 출력 임피던스	: 200Ω

- 라인 Gain	: >17dB

- 최대 라인 Gain	: >70dB

- 마이크/라인 감쇄	: -50dB

- 팬텀 파워	: +12V

- 패드	: -10dB

- 마이크 감쇄	: -10dB, -15dB, -20dB

- 출력 감쇄	: -50dB

- 주파수 응답	: 35~20,000Hz ±2dB

- THD Input(1 KHz -50dB)	: <0.06%

- 신호대 잡음비	: >70dBm

- 전압 출력	: +4VDC±0.3V

- 전원 공급	: 16VDC, 100mA (The attached adapter, 12V, 600mA,

isn’t full-loaded, so it can provide enough voltage

+16VDC to the Automatic mixer.)

- 소비 전력	: 4.6 Watt (include Adapter)

- 퓨즈	: T0.5AE 250V

- 무게	: 4.6 Watt (G66:G67 Adapter)

- 제품 사이즈 (m/m)	: 212mm(W)*44mm(H)*212mm(D)

- 랙마운트	: RM-901