CS-1CU                  [ Control and Power Supply Unit ]

1. 제 품 특 징

- 50개의 CH, DU에 전원 공급 가능한 메인 컨트롤러

- 지능형 오토믹싱 시스템

- 자연스러운 음색의 통합 솔루션 제공

- 확장 팩을 통해 최대 150인까지 사용 가능

- 동시 발언자수 선택 가능

2. 제 품 규 격

- 전압	: VAC100-240V, 50/60Hz

- 소비 전류	: MAX 0.9A(100VAC) / 0.3A(240VAC)

- 연결 유닛 공급 DC 전원	: ±15V

- 라인, 전화기 커플러와 입/출력 연결 (언발란스)

입력 감도	: -14dBV/+11dBV (nominal/maximum)

입력 임피던스	: 33KΩ

출력 레벨	: -14dBV/+11dBV (nominal/maximum)

출력 임피던스	: 500Ω

- 레코더 입/출력 (언발란스)

입력 감도	: -20dBV/+5dBV (nominal/maximum)

입력 임피던스	: 47KΩ (for L & R channel)

Adjustment	: -20dBV/+5dBV(nominal/maximum)

출력 레벨	: +0/-30dBV

출력 임피던스	: 500Ω

- 외부 마이크 입력 (XLR(암) 발란스)

입력 감도	: -56dBV

Adjustment	: +6dBV/-6dBV(nominal/maximum)

팬텀 공급	: 12V+/-1V, 2*680Ω (±2%)

- 무게	: 1,875g