NX-7S	[ Dynamic Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 탁월한 픽업 패턴과 음질로 보컬, 드럼, 기타앰프에 적합

- 뛰어난 기능의 노이즈 제거용 Shock Mount

- 근접효과 제거를 위한 그릴

2. 제 품 규 격

- 타입	: Moving Coil Dynamic

- 주파수 응답	: 50~16,500 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid,rotationally symmetrical about microphone axis,

uniform with frequency

- 감도	: -72dB*(0.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 600Ω

- 위상 조정	: Positive pressure on diaphragm produces positive voltage

on pin 2 with respect to pin 3

- 커넥터	: Three-pin professional audio connector (male XLR type)

- 케이스	: Metallic enamel-painted die cast metal body with hardened,

matte-finished steel grille

- 무게	: 235g

- 용도	: 보컬, 드럼, 기타 앰프용