CX-500Du         [ Condenser Winds Microphone for Wireless ]

1. 제 품 특 징

- 현악기 전문 수음 마이크

- 매우 정교한 Dual Transducer 제품

- 현의 미세한 떨림과 악기의 공명음도 수음가능

- 포함된 PS-510M으로 유,무선 사용가능

- PS-510M으로 현의 깨끗한 음과 통의 공명음 Mix 가능

- 악기 스크레치 방지를 위한 부착방식의 마이크로폰

2. 제 품 규 격

- 타입	: 무지향성 콘덴서 마이크

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도	: -58±3dB*(1.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.5kΩ

- Max.SPL for 1% T.H.D	: 130dB

- 신호대 잡음비	: 68dB

- 출력 커넥터	: 4P Mini XLR

- 전원공급	: 1-5 VDC

- 소비전류	: ≤0.05mA

- 케이블 길이	: Ø1.5*Ø1.5*1500mm

- 무게	: 6.5g (케이블 포함)

- 제품사이즈(m/m)	: Ø6mm(W)*13mm(H)

- 용도	: 현악기용