CX-500F          [ Condenser Winds Microphone for Wireless ]

1. 제 품 특 징

- 금도금 플레이트와 무지향 픽업 패턴캡슐

- 평탄한 주파수 응답 특성으로 플루트에 적합

- 다양한 크기의 플루트에 단단히 장착할 수 있는 마이크 홀더

- 듀얼 인젝션 디자인으로 탈부착시 플루트 스크래치 방지

- 포함된 MA-500 어댑터로 유,무선 사용가능

2. 제 품 규 격

- 타입	: 무지향성 콘덴서 마이크

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도 (at 1KHz)	: -58±3 dB* (1.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.5kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

- S/N 비	: 68dB

- 출력 커넥터	: 4P Mini XLR

- 전원공급	: 1-5 VDC

- 소비전력	: ≤0.5mA

- 제품 사이즈(mm)	: Ø6mm (W)*171mm(H)

- 케이블 길이	: Ø1.5*1500mm

- 무게	: 8g (CX-500F)

- 용도	: 플루트용