CX-500           [ Condenser Winds Microphone for Wireless ]

1. 제 품 특 징

- 초소형 콘덴서 캡슐내장으로 선명한 음질 재생

- 다양한 악기에 장착가능한 마운트 킷트 제공

- 정교한 캡슐로 현악기의 미세한 떨림까지 표현

- 포함된 MA-500 어댑터로 유,무선 사용가능

2. 제 품 규 격

- 타입	: 무지향성 콘덴서 마이크

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도 (at 1KHz)	: -58±3 dB* (1.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.5kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

- S/N 비	: 68dB

- 출력 커넥터	: 4P Mini XLR

- 전원공급	: 1-5 VDC

- 소비전력	: ≤0.05mA

- 제품 사이즈(mm)	: Ø6mm (W)*13mm(H)

- 케이블 길이	: Ø1.5*1950mm

- 무게	: 6.5g

- 용도	: 악기용