UC-900	[ UHF Antenna Combiner ]

1. 제 품 특 징

- 470~970MHz의 주파수 범위

- 4개의 DC12V 전원을 송신기에 공급

- 4개의 안테나 입력과 1개의 안테나 출력을 제공

- SIEM-2T, TG-10STX, TG-10GSTX 송신기와 사용

- 인터모듈레이션 현상의 디스토션을 감쇄하여 RF 성능을 개선

- UDA-49P와 함께 사용

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 470~970MHz

- Full System Gainq	: 0dB(±2dB)

- VSWR Input/Output	: 1.5:1

- RF 입력 Power	: +20dBm(100mW)

- 입력신호 Indicator Threshold	:+5dBm

- 소비전력	: 6W

- 입력전압	: 100~240VAC MAX2A 50/60Hz

- 제품 사이즈(m/m)	: 480(W)* 45(H)* 260(D) (standard 19” and 1U case)

- 무게	: 2.3 kg