E-7TH	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 선택 가능한 16개 UHF 채널

- 사용자 편의를 위한 채널 표시

- 확장 된 다이나믹 레인지와 부드러운 주파수 응답

- 음소거 기능

- 내부 안테나 설계

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz (Peak)

- 디스플레이 표시	: Channel, Battery Status, Power On/Off, Mute

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel, Mute

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA Alkaline x2