E-6TB	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 선택 가능한 16개 UHF 채널

- 사용자 편의를 위한 채널 표시

- 4핀 Mini XLR 타입

- 튼튼한 경량 플라스틱 재질

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- 디스플레이 표시	: Channel, Battery Status, Power On/Off, Mute

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel, Mute

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 커넥터타입	: 4P mini XLR

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA Alkaline x2

- 미니 컨덴서 마이크	: CM-501 (세트포함)