VHD2.0                                      [ 3—Way Loud Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 네오디뮴 마크네트를 채용한 3-way loud speaker

- 듀얼 12"우퍼와 8"미드 우퍼, 혼로드 방식의 1.4" 컴프레션 드라이버 채용

- 최대 142dB 음압의 고출력, 고음질 사운드 재생

- 80° x 40°의 커버리지

- 측면 4개(한 면에 2개씩)와  후면 2개의 플라이 트랙

- 고출력 성능으로 중대형 라이브, 콘서트, 중대형 극장에 적합

- VHD1.0와 함께 리깅시 Far Fill로 사용

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 100 Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.4" / MF : 2 x 8" / MBF : 2 x 12"

- 앰프 권장 요구사항	: HF : 200W / MF : 600W / MBF : 1200W (VHD2000앰프 권장)

- 최대 출력 감도	: 142dB dB Peak (VHD2.0 2대 사용 시 147dB)

- 크로스오버 포인트	: 100Hz, 450Hz, 2.2kHz

- 커버리지	: 80˚H x 40˚V  (VHD 2.0 2대 사용 시 80˚H x 10˚V)

- 커넥터	: AP-6

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 933 x 700 x 495mm

- 무게	: 70kg

- 악세서리	: Cart for VHD2.0, Cover VHD2.0, Fly Bar for VHD Systems,

Fly Clip 12",VHD Fly Bar, VHD2.0 Top Extension Fly Bar Arm,	VHD2.0 Top Fly Bar Arm