SOLON M1616A             [ Fixed Architecture Standalone DSP ]

1. 제 품 특 징

- 24bit / 48kHz샘플링레이트의 고해상도 사운드 퀄리티

- AGC, AFC, AEC, Auto Mixer, Noise Cancellation, Ducker 1000개의 Preset 기능

- 개별 입력 당 Expander, Compressor, 7band PEQ, AGC 탑재

- 개별 출력 당 10Band PEQ, Delay, Filter, Limit 탑재

- 원격제어시스템을 위한 LAN,RS-232 제어포트 내장

- 전용Control Panel 연결을 위한 RC-Link 제어포트 내장

2. 제 품 규 격

- I/O	: 16 x 16

- 샘플링 레이트	: 48KHz/24bit

- 팬텀 파워	: DC48V

- 입력 CMRR	: 70 dB @ 60Hz

- 입력 임피던스	: 2KΩ balance

- 입력 게인	: 0dB-54dB，6dB step

- 다이나믹 레인지	: ≥110dB

- 주파수 응답	: 20~20kHz (±0.2dB)

- THD+N	: <0.005% @ 4dBu

- 출력 임피던스	: 200 Ω

- 최대치 출력	: 20dBu, Balanced

- 동작 전압	: 100-240VAC±10% 50Hz/60Hz

- 동작 온도	: 0-45°C

- 사이즈 (HxWxD)	: 44x484×280mm