VMC0909HDMI                          [ HDMI Matrix Switcher ]

1. 제 품 특 징

- 내장된 네트워크 플랫폼을 통해 추가 장비 없이 타블렛, 스마트폰 등을 통해 제어가능

- 안드로이드, IOS, 웹브라우저를 통한 윈도우즈 지원

- 제어 어플리케이션과 RS-232 프로토콜 지원, 비디오 월 및 내장 비디오 프로세싱

- 중앙제어를 지원하며, 한 네트워크 안에서 최대 32개의 VMC 매트릭스 스위처를 제어가능

- 최대 32개의 계정 지원 및 계정별 권한 설정가능

- 양방향 제어 지원. 모든 클라이언트에서 실시간으로 동기화

- Web을 통한 API 지원. 사용자 커스터마이징 가능

- 48/36/30/24 비트 딥 컬러 지원

- LPCM 7.1, Dolby True HD, Dolby digital+, DTS-HD Master Audio transition 지원

2. 제 품 규 격

- I/O	: 9X9

- 랙 사이즈	: 1U

- 프로토콜	: HDMI1.4a, EDID, and HDCP

- 지원 해상도	: 4K * 2K @ 30Hz

- 제어 인터페이스	: 1*RS-232 IN, 1*RS-232 OUT, 1*RJ-45

- 컬러 스페이스	: RGB444、YUV444、YUV422，supporting x.v.Color extension

color range standard

- 제어기기	: 전면 키패드, RS-232, WEB, APP

- 전원공급	: AC:110V-240V 50/60Hz ，DC:12V5A

- 사이즈 (WxHxD)	: 440×285×44