C-65TB                                   [ 6.5“ Ceiling Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 깔끔한 디자인의 인도어 SR급 실링마운트 스피커

- 8 - 16Ω , 70 - 100V  겸용

- 초경량 고강성 Polycone 사용으로 빠른 중저역 응답특성

- 동축타입의 드라이버로 자연스럽고 섬세한 음질을 제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 62 Hz ~ 20 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 0.75" / LF : 1 x 6.5"

- 파워 핸들링	: 70 w RMS, 140 w Continuous

- 임피던스	: 8Ω / 16Ω

100v – 30, 15, 7.5, 3.75w / 70v – 15, 7.5, 3.75, 1.9w

- 감도	: 93 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 101 dB Continuous / 104 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 3.5 kHz Passive

- 커넥터	: 2P Terminal

- 인클로저 재질	: ABS

- 색상	: White

- 리깅 포인트	: 4 Leg With Screw Ceiling Mount

- 제품 사이즈 (HWD)	: ø 260 x 183mm (Cutting Hole ø 230mm)

- 무게	: 2.2 kg

- 용도	: 호텔, 학교, 관공서, 강당, 종교시설, 로비, 상업공간, 회의실,

강의실, 인스톨룡