UA-960	[ UHF Antenna Distributor ]

1. 제 품 특 징

- 4개의 DC12V 전원을 공급

- 4쌍의 안테나 출력을 제공

- DC12V 안테나 부스터 전원을 제공

- Cascading 전용 BNC 단자 제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 470~960Mhz

- RF 출력 레벨 (Gain)	: 3dB ± 2

- Cascade 출력 레벨	: 0dB ~ +2dB

- 출력 커넥터 isolation	: ≥25dB

- 제3차 교차점	: 24dBm

- 임피던스	: 50Ω

- 소비전력	: 60W

- 입력 교류 전압	: 100~240 V 스위칭 파워

- 출력 직류 전압	: +12V/1A x 4

- 안테나 부스터 교류전압	: 12V

- 제품 사이즈(mm)	: 480(W)*45(H)*250(D) (Standard 19" and 1U case)

- 무게	: 2.15 kg