UDA-49P	[ Passive UHF Directional Antenna ]

1. 제 품 특 징

- 패시브 타입

- 470~937.5MHz의 주파수 범위

- 무선 통신 거리를 최대한 확장

- 벽 또는 마이크 스탠드에 설치 가능

2. 제 품 규 격

- 사용 주파수 범위                   : 470-960MHz

- 수신 각도                          : 100°

- 최대 증대 값                       : ≧10dB

- 필요전원	: 12V, 50mA

- 무게	: 400g