UDA-49A	[ Active UHF Directional Antenna ]

1. 제 품 특 징

- 액티브 타입

- 470~937.5MHz의 주파수 범위

- 100°의 안정적인 수신 각도

- 안테나 보상 Gain : 10dB

- 증폭 Gain 값 : 3dB/10dB 선택 가능

- 필요전원 : 12V, 50mA

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 470~960 Mhz

- RF수신 유효각도	: 100°

- 안테나 게인	: 10dB

- 무게	: 400g

- 부스터 게인	: 3dB/10dB 선택