CM-804iF        [ Double Ear-hook Omni-directional Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 듀얼 earhook 무지향성 마이크

- 다양한 조절 방법으로 최적의 착용감 제공

- 착용시 눈에 띄지 않는 인체공학적인 디자인

- 타 브랜드와 호환되는 다양한 커넥터 제공

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 801C4 (4 pin mini XLR)

801C3 (3 pin mini XLR) - 옵션

801CS (3.5 stereo plug) - 옵션

- 주파수 응답	: 60 ~ 15,000Hz

- 지향 패턴	: Omni-directional

- 감도 (at 1KHz)	: -64±3 dB* (0.63mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.8kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

- 무게	: 23g