RU-901G3    [ UHF PLL Single Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- 프리셋 방식의 각 10ch 4그룹으로 셋업

- 더욱 편리해지고 안정적인 REMOSET U 기능 적용

- 안정적인 RF 주파수 수신

- Auto Scan Function 가능

- Squelch 레벨 조절가능

- 안정적인 RF 수신방식의 트루다이버시티 적용

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Group, Channel, Battery Status, Antenna A/B,

RF/AF Level Meter

- 컨트롤	: Power On/Off, Group, Channel, Frequency, Audio Level,

Lock-on Volume, output Pad, Frequency Scan (ON/OFF)

- 오디오 출력 레벨	: Ref:±22.5KHz Dev@1KHz Tone

ψ6.3 Phone Jack:-10dBV XLR Jack:-4dBV(Line)、-24dBV(MIC)

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: DC12~15V/500mA

- 출력 커넥터	: Balanced XLR Socket x1 / Unbalanced φ6.3mm Phone Jack x1

- 제품 사이즈(m/m)	: 212.3mm(W)*38.3mm(H)* 144mm(D)

- 랙마운트	Half Size 수신기 2개를 장착 시 : DR-900, 1개 장착 시 : RM-901